**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

| № п/п | Наименование работ/услуг | Местовыполнения работ/услуг | Срокивыполнения работ/услуг | Количество товара | Единица измерения товара | Ценаза ед. в рублях (с учетомНДС) | Общая стоимость товара в рублях (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования пищеблока и прачки(согласно Приложение №1 и Приложение №2 Договора | Тверская область, 171843, г. Удомля, ул. Парковая 30ГБУ Удомельский ПНИ | с даты подписания договора по 30.06.2023 г.  | 1 | усл.ед. |  |  |

# Приложение №1

к Договору на техническое обслуживание

 № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

**Перечень оборудования, принятого на ТО**

 Владелец: Удомля ГБУ психоневрологический интернат

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **наименование медицинского изделия/оборудования** | **инвентарный номер** | **заводской номер** | **год выпуска** | **место установки** |
| 1 | Сушильная машина Вязьма ЛС-8 | 0000033028942200001 | 0489/0708014278 | 2007 | прачка |
| 2 | Сушильная машина Вязьма ЛС10-Р | 1481002501267 | 3855 | 2006 | прачка |
| 3 | Сушильная машина Вязьма ВС-25 | АА0000001633 | 923 | 2014 | прачка |
| 4 | Стиральная машина КП-125-01 | 1481002501152 | 15281 | 1994 | прачка |
| 5 | Стиральная машина Вязьма В35-322/2233 | АА0000001632 | 280 | 2014 | прачка |
| 6 | Стиральная машина Вязьма Л50 - 121 | 1481002501034 | не читается | 2001 | прачка |
| 7 | Центрифуга Вязьма ЛЦ-25 | АА0000001634 | 8145 | 2014 | прачка |
| 8 | Коландер для глажки с 2414 | АА0000000741 | 4301 | 1994 | прачка |
| 9 | Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-500Ф | 1013414294511100005 | 904 | 11.2015 | пищеблок |
| 10 | Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-500Ф | 1013414294511100004 | 903 | 11.2015 | 3 отделение |
| 11 | Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-500Ф | 1013414294511100003 | 869 | 11.2015 | пищеблок |
| 12 | Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-500Ф | 1013414294511100002 | 867 | 11.2015 | 4 отделение |
| 13 | Машина овощерезательная ОМ-350М/220-01 | 10134330289317112000002 | 393 | 2017 | пищеблок |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Государственное бюджетное учреждение Удомельский психоневрологический интернатЗаместитель директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. СухотинаМП | **Исполнитель:** |

# Приложение № 2

к Договору на техническое обслуживание

 № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пищеблока и прачки**

Техническое обслуживание предполагает проведение диагностических, ремонтных, регулировочных, профилактических мероприятий оборудования (Приложение №1), включая мероприятия по замене запасных частей и элементов. Приобретение запасных частей и элементов осуществляется за счет Заказчика.

**Оказание услуг по техническому обслуживанию включает в себя:**

Проведение периодического контроля технического состояния оборудования пищеблока и прачки.

Периодический контроль технического состояния оборудования пищеблока и прачки производиться исполнителем с целью определения соответствия основных технических характеристик эксплуатационной документации, периодичность контроля устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Периодический контроль технического состояния должен выполняться на месте эксплуатации оборудования пищеблока и прачки (далее оборудования) и включать в себя:

1. Ежемесячный внешний осмотр технического состояния оборудования на соответствие правилам техники безопасности, проверка комплектности оборудования, проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений.
2. Для стиральной машины, сушильной машины и центрифуги проверять работу сливного клапана, проверять работу замков крышки люка и заливного лючка, производить регулировку натяжения клиноременной передачи, проверять герметичность между крышкой загрузочного люка и горловиной наружного барабана, между передней стенкой и обечайкой наружного барабана, исправность термометра, контакты электроаппаратуры, проверять исправность вентилей и электроклапанов, исправность заземления, проводить продувку, промывку, и очистку трубопроводов и расширительных бачков датчиков уровня, производить смазку машины.
3. Для гладильного катка проверять исправность заземления, исправность блокировки, производить чистку внутренних полостей стоек, кожуха лотка, очищать поверхность гладильного лотка путем введения в каток ткани, пропитанной парафином, проверять натяжение ремня клиноременной передачи, затяжку резьбовых соединений, проверять уровень масла в редукторе и его замену, чистоту дренажных отверстий в масло мерной игле редуктора, проверять контакты электрооборудования, проверять исправность электронагревательных элементов, производить смазку катка согласно схеме смазки, подтяжку резьбовых соединений и уплотнительных прокладок редуктора.

Технология контроля технического состояния оборудования, выбор методов и средств контроля оборудования определяются эксплуатационной документацией на оборудование.

Техническое обслуживание оборудования включает в себя:

* очистку от пыли и грязи в целом или ее составных частей;
* чистку, смазку и при необходимости, переборку механизмов и узлов;
* затяжку ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников;
* замену отработавших ресурс составных частей;
* проверку состояния проводов и источника питания электроэнергией;
* измерение сопротивления заземления измерительными приборами.
* Текущий ремонт оборудования - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.
* Восстановительный ремонт с заменой неисправных запасных частей - устранение отказов и неисправностей оборудования путём своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение 5 (пяти) рабочих дней, выявление и замена изношенных и повреждённых частей, узлов, деталей и наладки (настройки) с последующим контролем технического состояния оборудования.

Все виды технического обслуживания и восстановительного ремонта производится в условиях действующего учреждения, без остановки процесса минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Восстановительный ремонт оборудования проводится в случае отказов, сбоев, неполадок в работе оборудования и осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией.

Оказание услуг по вызову.

Заказчик вправе вызвать сотрудника Исполнителя в случаях обнаружения:

- неисправности оборудования;

- необходимости замены расходных материалов, с учетом наличия на складе Заказчика;

- неработоспособности оборудования (для проведения диагностики причин
неработоспособности, восстановления работоспособности и устранения неработоспособности).

Исполнитель направляет своего представителя в случае внезапного выхода из строя оборудования, включенного в Приложение №1, независимо от даты планового ТО, в течение 2-х рабочих суток.

**Периодичность технического обслуживания прачечного оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Периодичность |
| **Услуги при обслуживании стиральных машин:** |  |
| Проверка работы оборудования на разных режимах | Ежемесячно |
| Проверка надежности блокировки замка и герметичности закрытия двери | Ежемесячно |
| Проверка герметичности заливных и сливных клапанов | Ежемесячно |
| Прочистка фильтров заливных клапанов и при необходимости их замена | Ежемесячно |
| Консультация обслуживающего персонала по правилам эксплуатации оборудования | Ежемесячно |
| Удаление налета химикатов на элементах машин | Ежемесячно |
| Съем передней и задней панели машин и очистка их от моющих средств | Ежемесячно |
| Осмотр внутренних частей машины: проверка герметичности шлангов и патрубков | Ежемесячно |
| Проверка затяжки всех резьбовых соединений | Ежемесячно |
| Проверка всех электрических соединений | Ежемесячно |
| Смазка трущихся сопряжений, периодическая замена смазки | Ежемесячно |
| Регулировка подвижных сопряжений деталей и механизмов оборудования | Ежемесячно |
| Проверка состояния подшипникового узла | Ежемесячно |
| **Услуги при обслуживании сушильных машин:** |  |
| Проверка работы автоматики | Ежемесячно |
| Чистка барабана и подъемных ребер | Ежемесячно |
| Проверка герметичности прилегания дверей | Ежемесячно |
| Выемка и прочистка фильтра | Ежемесячно |
| Прочистка заборных воздуховодов от пыли и посторонних предметов | Ежемесячно |
| Проверка вытяжной системы вентиляции и плотности соединения ее с машиной (при необходимости производится чистка) | Ежемесячно |
| Проверка приточной и вытяжной вентиляции в помещении | Ежемесячно |
| Снятие передней панели машины и чистка внутренних частей машины | Ежемесячно |
| Чистка ТЭНов | Ежемесячно |
| Проверка затяжки всех резьбовых соединений | Ежемесячно |
| Проверка всех электрических соединений | Ежемесячно |
| Регулировка подвижных сопряжений деталей и механизмов оборудования | Ежемесячно |
| **Услуги при обслуживании гладильных катков и каландров** |  |
| Проверка электрических блокировок | Ежемесячно |
| Очистка датчиков температуры | Ежемесячно |
| Проверка натяжения цепной передачи | Ежемесячно |
| Очистка решетки вентилятора | Ежемесячно |
| Проверка состояния электрических контактов магнитных пускателей и тепловых реле | Ежемесячно |
| Проверка состояния болтовых и винтовых соединений, надежности крепления проводов | Ежемесячно |
| Проверка натяжения пружин прижимного и натяжного валиков | Ежемесячно |
| Смазка трущихся сопряжений, периодическая замена смазки | Ежемесячно |
| Регулировка подвижных сопряжений деталей и механизмов оборудования | Ежемесячно |
| Проверка состояния гладильных лент | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности складывателя | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности приводного редуктора | Ежемесячно |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Государственное бюджетное учреждение Удомельский психоневрологический интернатЗаместитель директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. СухотинаМП | **Исполнитель:** |