|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки закупки** | Оказание услуг по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы |
| **Обязательные требования к участникам** | Выписка из реестра аккредитованных лиц (или действующий аттестат аккредитации) испытательной лаборатории (центра) с областью аккредитации, распространяющейся на оказываемый вид услуг |
| **Код ОКПД 2** | 71.20.13.110 |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты |
| **Наличие позиции в КТРУ** | С 01.01.2024 |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на оказание услуг |

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

1. **Содержание услуг**

Проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы производится в ***форме обследования*** с выдачей отчетной документации о результатах оценки.

1. **Требования к оказываемым услугам**

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824.

Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации на конкретных зданиях и сооружениях.

При оказании услуг риск повреждения имущества Заказчика лежит на Исполнителе. Исполнитель обязан при оказании услуг соблюдать нормы охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и иных норм действующего законодательства РФ.

Исполнителем обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика.

Оказание услуг проводить в рабочие дни Заказчика с \_\_\_ по \_\_\_часов по Московскому времени.

**3.Перечень оказываемых услуг**

При обследовании лифта определяются:

-определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

-контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;

-испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений. По результатам обследования владельцу лифта выдается заключение в одном экземпляре в печатном виде о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта или рекомендаций по модернизации или замене лифта.

Сведения о проведенном обследовании указываются в паспорте лифта.

**4. Перечень лифтов, подлежащих оценке в форме обследования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес, место установки** | **Тип лифта** | **Рег.**  **номер** | **Завод - изготовитель** | **Год изготовления** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Грузоподъемность, кг** | **Число остановок** | **Скорость, м/с** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |